**货物要求及技术需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **限价/个** | **技术参数** |
| 1 | 医用射线防护眼镜 | 12 | 1500 | 1、铅当量：前护罩、侧护罩≥ 0.5mmPb。 |
| 2、材质：高铅玻璃，尼龙架。  |
| 3、外层材料：超轻、全景。 |
| 4、透光率：≥85%。  |
| 5、根据近视眼镜开模、平光，可佩戴在近视眼镜上。 |
| 6、配置清单：眼镜盒、防掉落挂绳。 |