**全自动生化分析仪流水线采购及配套试剂耗材需求**

1. 样本处理系统技术要求：流水线系统需具有批量进样、自动离心（两台离心机）、自动开盖、自动装载等功能模块，通过传输轨道将功能模块和分析仪器连接，共同构成自动化样本处理系统。
2. 在线生化分析仪技术要求：生化分析仪要求线上总光学测试速度≥4000测试/小时，最小检测模块光学测试速度≥2000测试/小时；ISE电解质模块非集成化设计，钾钠氯三项电极可根据各电极使用寿命独立更换。
3. 配套试剂3年服务期。（配套试剂见附件）
4. 配套耗材根据所投机型单项报价。