1. 供应商资质要求
2. 具有合法有效的营业执照。
3. 本项目不接受联合体投标。
4. 需求清单：

1、 网络存储NAS一台。

2、数据记录磁带40块。

3、SATA硬盘20块。

1. 技术要求

**1、网络存储 NAS**

|  |  |
| --- | --- |
| 接口 | USB 3.0端口：2个  RJ-45 1GbE：2个 |
| 硬盘盘位 | 4盘位 |
| 热插拔 | 支持 |
| 最大存储容量 | 最大内部净总储存容量：72TB(18TB x4) |
| 网络传输协议 | CIFS，AFP，NFS，FTP，WebDAV，CalDAV，iSCSI，SNMP， |
| 网站浏览器支持 | Google ChromeInternet  Explorer：10或以上版本  Firefox  Microsoft Edge  Safari |
| 处理器 | 四核 |
| 产品内存 | 系统内存≧4 GB DDR4 板载内存（可扩充到 32 GB） |
| 散热系统 | 风扇模式：最快模式，低温模式，静音模式 |
| 系统支持 | Windows 7/10  Mac OS X 10.11及以上 |
| 安全认证 | FCC ，CE ，BSMI |
| 其他性能 | 支持RAID磁盘阵列类型： Basic，JBOD，RAID 0，RAID 1，RAID 5 ，RAID 6 ，RAID 10  兼容磁盘类型：3.5"SATA HDD，2.5"SATA HDD/SSD，M.2 2280 NVMe SSD  电源自动回复，定时开/关机，Wake on LAN/WAN |
| 保修 | 三年质保 |

**2、数据记录磁带**

容量：12TB-30TB(压缩容量)

传输速度：472MB/S

寿命：30-50年存档寿命

需要满足已有IBM TS2280 SAS Tape Drive磁带机正常使用。

**3、硬盘**

1. 缓存：512MB
2. 接口：SATA接口，6GBPS
3. 转速：7200rpm
4. 容量：18TB
5. 硬盘尺寸：3.5英寸
6. 硬盘类型：企业级硬盘
7. 其他要求
8. 货物验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

2）依据商品的保修条款及售后服务条款，提供质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。

3）质保期内设备故障要求30分钟内应答，1小时形成解决方案。