高速手机技术参数

1、感控标准：100%零回吸,防交叉感染

2、最大扭力：≥20W

3、径向跳动：<0.03㎜(提供证明文件)

4、工作噪音：<65dB

5、机芯结构：开放式

6、机头材质：不锈钢材质--防碰撞性更强

7、机头结构：一体机头

8、冷却方式：≥3点出水

9、轴承品牌：德国GRW

10、换针方式：按压式

11、工作转速：34--37万转/分钟

12、工作水压：0.2--0.23Mpa

13、工作气压：0.23--0.25Mpa

14、接口方式：4孔

15、机头尺寸：直径11.2mm\*高13.5mm

16、ISO1797-1∮1.6外科手术用车针

17、质保时间：至少12个月

18、消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌

19、夹持方式：三瓣簧 ,越转越紧