1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| 设备带 | （1）医用设备带铝合金、具强电、弱电、气体管路三腔结构组成的豪华型设备带,在病房床头根据床位布局情况敷设。 （2）铝合金设备带表面采用静电喷塑，截面尺寸≥200×55mm，面板厚度≥1.2mm,设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，安装维修方便，具有良好的防腐和保洁效果。 （3）铝合金设备带须提供省级及以上质量监督检验机构出具的医疗设备带《检验报告》，检验结果须符合GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》 及GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求。 | 米 | 50 | 140 |
| 氧气维修阀 | / | 个 | 3 | 100 |
| 氧气终端 | 德标 | 个 | 10 | 120 |
| 电源插座 | 86型 | 个 | 44 | 40 |
| 插座电源线 | BV-2.5 | 米 | 100 | 6 |
| 紫铜氧气管道 | Φ8 | 米 | 50 | 32 |
| 紫铜氧气管道 | Φ16 | 米 | 60 | 80 |
| 呼叫主机 | STV-938 | 套 | 1 | 5000 |
| 分机总线AB线 | 国产品牌 带护套双绞线 | 米 | 200 | 5 |
| 漏电保护器 | 国产品牌 | 个 | 3 | 30 |
| 电源线PVC 卡槽 | 8\* | 米 | 40 | 15 |
| 活接球阀 | DN15 | 个 | 3 | 50 |
| 紫铜弯头 | Φ16 | 个 | 10 | 50 |
| 紫铜三通 | Φ16 | 个 | 4 | 50 |
| 安装辅料 |  | 项 | 1 | 4700 |
| 固定支架 |  | 个 | 10 | 50 |
| **说明：**  **投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。**  **质保期：须提供 1年质保。**  **本次采购最高投标限价30000：元** | | | | | |